Kurzbedienungsanleitung des Abfrageprogrammes "EZ1-Abfrage"
===========================================================

Systemvoraussetztungen: 
-----------------------
Windows98 oder höher, freie serielle Schnittstelle Com1 od. Com2. EZ1 mit Sofware V4.6 
oder höher, Schnittstellenkabel und Genderchanger (2x DSUB25-Buchse). Gegebenenfalls 
muß an der EZ1 RxD und TxD vertauscht werden (Klemme).

Das EXE-Programm läuft normalerweise ohne Installation, da keine Sonderroutinen erforderlich
sind. Für Ausnahmefälle ist eine komplette Installation möglich.

Bedienung:
----------
Die Bedienung ist sehr einfach und durch die Bedienelemente größtenteils selbsterklärend.
Im Fenster "Programmstatus" wird der momentane Arbeitszustand angezeigt. An der Auswahl-
box "EZ1-Datenart" können die zu übertragenden Daten ausgewählt werden. Die Größenauswahl
"Schriftart" erleichtert die Lesbarkeit und kann auch nach bereits erfolgter Übertragung
geändert werden. Die Schriftart "Terminal" ist fest vorgewählt und kann nicht verändert
werden, da die Druckerausgabe entsprechende Grafikzeichen verwendet. Im großen Fenster
"Textantwort" werden die übertragenen Texte angezeigt.

Die Taste "Com 1" ist zur Auswahl der Schnittstelle vorhanden. beim Betätigen wechselt
die Beschriftung von "Com 1" auf "Com 2" und zurück. Die jeweils angezeigte Schnittstelle
ist aktiv und fest mit 9600 Baud (8/N/1) konfiguriert.

Die Taste "Daten lesen" fordert die EZ1 zur Übertragung der ausgewählten Daten auf.
Sollten keine Daten übertragen werden, so muß die EZ1 auf das Startmenü geschaltet werden
und dann die Taste "F1" gedrückt werden. Mit dieser Funktion wird der Druckerport angewählt,
wenn durch die Autoabfrage der EZ1 der EmLOC-Port angewählt wurde.

Mit der Taste "Text löschen" wird der komplette Inhalt des großen Textfensters gelöscht.

Mit der Taste "Drucken" kann der übertragene Text an einem angeschlossenen Drucker ausge-
druckt werden. Durch unterschiedliche Zeicheneinstellungen werden eventuell die Grafik-
zeichen nicht richtig wiedergegeben. Hier kann das Editieren einer abgespeicherten Datei
mit einem Texteditor hilfreich sein.

Die Tasten "Speichern" und "Laden" stellen ihre Funktion selbst dar. Die Files werden mit
der Extention .TXT abgespeichert. Es ist sinnvoll, im Dateinamen das Datum mit einzubinden,
um eine fortlaufende Dokumentation zu erhalten (PB2002-10-29.txt für Prüfbuch o.ä.).

10.11.2002
KRK Elektronik GmbH
Hans-Jürgen Rüster